**Wilden Brahma 2” og 3” trykluftdrevne slampumper med klapventiler fra PUMPEGRUPPEN A/S**Wilden Brahma trykluftdrevne membranpumper med klapventiler er specielt konstruerede for at tillade fri passage af store partikler helt op til 76 mm. Pumperne har en unik top mod bund flowretning der forhindrer tilstopning og intern bundfældning, hvilket gør pumperne specielt velegnede til pumpning af f.eks. slam.

Brahma pumperne leveres i støbt aluminium eller duktilt støbejern med enten flange (ANSI/DIN) eller gevind (BSP/NPT) tilslutninger. Pumperne kan neddykkes, tåler tørløb, er lette at vedligeholde og leveres med membraner i en række slidstærke materialer. Pumperne kan leveres med Wildens energibesparende Pro-Flo X luftsystem, der minimerer luftforbruget i forhold til tilsvarende pumper.

**MATERIALER:**• Pumpehus i støbt aluminium eller duktilt støbejern
• Membraner i Teflon (PTFE), Buna-Nitril eller Neopren

**FORDELE:**
• Kan pumpe solide partikler op til 76 mm
• Variabel flow og tryk
• Tåler tørløb, nedsænkning og afspærring
• Væsketryk op til 8,6 bar
• Selvansugende op til 9 MvS (våd)
• Nem betjening og vedligeholdelse
• Øget start/stop pålidelighed
• Anti-frysende luftventil
• Intrinsically Safe

Læs mere om Wildens slampumper og andre trykluftdrevne membranpumper på www.pumpegruppen.dk