**Kravspecifikation til anskaffelse af**

**Hensoldt Spotter 60 spotting scopes**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvaret ønsker at anskaffe et antal Spotting Scopes til inddækning af deres umiddelbare behov.

Spotting Scopes benyttes til observation, herunder observation af nedslag og estimering af korrektioner til finskytten, samt fotografering af fjerne mål.

Der opereres i hele verden, i alt slags vejr og ved forskellige mål, hvilket sætter særlige krav til trådkorset i sigterne og robustheden.

Det er vigtigt at Spotting Scopes er til militært brug.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Der skal tilbydes 69 stk. Spotting Scopes med taske. | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | Der skal tilbydes 69 stk. Lang Rail, til montering af ekstraudstyr foran af Spotting Scope. | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Der skal tilbydes 207 stk. Kort Rail, til montering af ekstraudstyr på siderne og i toppen af Spotting Scope. | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Der skal tilbydes 69 stk. Ard/Kill-Flash Filtre. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Der skal tilbydes 2 stk. Digital Adapter, til montering af kamera/video udstyr bagved Spotting Scope. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | De tilbudte Spotting Scopes skal være af typen Spotter 60 fra Hensoldt. | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | De tilbudte Spotting Scopes have farven TAN/Coyote. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | De tilbudte Spotting Scopes have trådkors af typen Norway. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Der skal sammen med tilbuddet indsendes dokumentation for samarbejde med producenten. | SKAL | F.eks. en kopi af et brev eller en e-mail, hvor producenten bekræfter at støtte leverandøren i forbindelse med salg til det danske forsvar. |  |  |  |
| **10** | De tilbudte Spotting Scopes skal kunne leveres indenfor 2020. | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | Alle de tilbudte Spotting Scopes, deres underkomponenter og tilbehør skal være nye.  | SKAL |  |  |  |  |
| **12** | De tilbudte Spotting Scopes skal have et fast trådkors, som kan gradvist oplyses. | SKAL |  |  |  |  |
| **13** | De tilbudte Spotting Scopes skal have synligt fast trådkors, som kan benyttes uden, at der er batterier i Spotting Scopet. | SKAL |  |  |  |  |
| **14** | De tilbudte Spotting Scopes skal have variabel forstørrelse. | SKAL |  |  |  |  |
| **15** | De tilbudte Spotting Scopes skal have synligt fast trådkors i første billede-plan. | SKAL |  |  |  |  |
| **16** | De tilbudte Spotting Scopes skal have et forstørrelsesspænd startende på max. 20 gange. | SKAL |  |  |  |  |
| **17** | De tilbudte Spotting Scopes skal have et forstørrelsesspænd sluttende på min. 60 gange. | SKAL |  |  |  |  |
| **18** | De tilbudte Spotting Scopes skal have en objektiv størrelse (diameter) på minimum 70mm. | SKAL |  |  |  |  |
| **19** | Vægten på, hver Spotting Scope (uden rails, taske, batteri og tilbehør) skal være under 1900g | SKAL |  |  |  |  |
| **20** | Okularets sigtelinje skal være parallelt med objektivets sigtelinje. | SKAL |  |  |  |  |
| **21** | Sigtelinjerne på de tilbudte Spotting Scopes skal være forskudt i højden således at okularlinjen er lavere end objektivlinjen under brug. | SKAL |  |  |  |  |
| **22** | De tilbudte Spotting Scopes skal have et synsfelt på min. 48 TS ved 20x forstørrelse og et synsfelt på min. 19 TS ved 60x forstørrelse. | SKAL |  |  |  |  |