|  |
| --- |
|  |

Kontraktbilag 2 – kravspecifikation

Leverandøren bedes udfylde de felter, som i nærværende bilag er markeret med gult. Besvarelsen bedes angives på enten dansk, engelsk, svensk eller norsk.

|  |
| --- |
| Dato: 18. juli 2022Sagsnr.: 1-23-4-72-6-22 Side 1 |

Der er i kontraktbilag 1 – techpack med sort skrift angivet en række mindstekrav (MK), som Leverandøren bekræfter at opfylde ved afgivelse af tilbud. Disse mindstekrav relaterer sig primært til syning af tyngdedynerne. Derudover er der i nærværende kontraktbilag 2 – kravspecifikationen også angivet en række mindstekrav (MK), som Leverandøren bekræfter at opfylde ved afgivelse af tilbud. Disse mindstekrav relaterer sig til andre forhold end hvordan tyngdedynerne skal syes. Leverandøren bedes dog være opmærksom på, at hvis der ved et mindstekrav (MK) står angivet, at dette skal besvares eller at der skal vedlægges noget, så skal dette gøres for at Leverandøren opfylder mindstekravet.

Der er i kontraktbilag 1 – techpack med grøn skrift angivet en række konkurrenceparametre (KP) relateret til tyngdedynernes udformning. Disse konkurrenceparametre er nummereret (f.eks. 2.0). Leverandøren bedes besvare om og hvordan disse konkurrenceparametre opfyldes. Dette gøres ved at afgive en besvarelse i nærværende kontraktbilag 2 under den nummerering, der henvises til i kontraktbilag 1. Der er i nærværende kontraktbilag 2 desuden angivet en række øvrige konkurrenceparametre (KP), som Leverandøren også bedes besvare. Disse konkurrenceparametre relaterer sig til andre forhold end tyngdedynernes udformning og er derfor kun at finde i kontraktbilag 2.

Der er i kontraktbilag 1 – techpack med blå skrift angivet en række beskrivelser, hvor Ordregiver beder Leverandøren foretage et valg. Disse beskrivelser er nummereret (f.eks. 4.0). Leverandøren bedes oplyse Ordregiver om, hvilke valg der er foretaget (indgår ikke i evalueringen). Dette gøres ved at angive en besvarelse i nærværende kontraktbilag 2 under den nummerering, der henvises til i kontraktbilag 1.

**Leverandørens virksomhedsnavn- og adresse:** [udfyldes af Leverandøren]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt | MK/KP | Beskrivelse af krav  | Leverandørens besvarelse  | Vægtning af KP  |
| Mindstekrav til tyngdedynerne  |  |
| 1.0 | MK | Det er et mindstekrav, at tyngdedynerne ikke kan medvirke til selvskade.  |  |  |
| 1.1 | MK | Leverandøren skal fremsende en vaskeanvisning for tyngdedynerne, således at dynerne kan vaskes i private hjem. Vaskeanvisningen skal vedlægges tilbuddet.  |  |  |
| 1.2 | MK  | Leverandøren skal fremsende testresultater på yderstoffet i forhold til ISO standarder i kontraktbilag 1 - techpack. Testresultaterne skal vedlægges tilbuddet.  | *Angiv placering i tilbud:*  |  |
| 1.3  | MK | Det er et mindstekrav, at tyngdedynerne kan vaskes minimum 20 gange efter vaskeanvisningerne i kontraktbilag 1 - techback, herunder at glasperlerne efter 20 vaske- og tørrebehandlinger forsat er jævnt fordelt i de quiltede felter. |  |  |
| Mindstekrav til emballage  |
| 1.4 | MK | Tyngdedynerne skal leveres i tæt og fugtresistens indpakning. |  |  |
| 1.5 | MK | Leverandøren skal angive den specifikke vægt og materialetype for produktets emballage.Hvis emballagen er af plast, skal hovedtypen (LDPE, HDPE, LLDPE, PP, PET osv.) angives i gram og evt. genanvendt eller biobaseret indhold angives i procent.  | *Besvarelse af mindstekrav:*  |  |
| Konkurrenceparametre vedrørende kvalitet  |  |
| 2.0 | KP | Det vægtes positivt, at tyngdedynernes vægtklasse kan identificeres i overensstemmelse med farvekoderne i kontraktbilag 1 og at farvekodningen er hele vejen rundt på kantebåndet. Leverandøren bedes beskrive om og hvordan dette kan opfyldes.  |  | 75 % |
| 2.1 |  | Det vægtes positivt jo bedre kvalitet tyngdedynen har efter 20 vaske, når vask sker efter de vaskeanvisninger, der står angivet i kontraktbilag 1 – techpack. Kvaliteten vil blive vurderet i forhold til følgende:- Fordelingen af glasperlerne - Udseende- Syninger og sømme- Ændringer i dimension (krymp)- PillingKonkurrenceparametret vurderes på baggrund af vaskeprøverne.  |  | 10 % |
| 2.2 | KP | Det vægtes positivt, hvis Leverandøren har en kort leveringstid på tyngdedynerne. Leverandøren bedes derfor beskrive/angive leveringstiden, herunder også hvis leveringstiden afhænger af, hvor mange tyngdedyner der bestilles. Bemærk, at leveringstiden maksimalt må være 1 måned, jf. udkast til kontrakt pkt. 10.1  |  | 5 % |
| 2.3 | KP | Det vægtes positivt, hvis Leverandøren lagerfører alle vægtklasser af tyngdedyner (dvs. **enten** dyner i vægtklasserne 4, 6, 8 og 10 kg. **eller** dyner i vægtklasserne 5, 7, 9 og 11 kg.)Leverandøren bedes derfor beskrive, hvorvidt nogle eller alle vægtklasserne lagerføres og hvor mange af hver vægtklasse.  |  | 5 % |
| 2.4 | KP | Ordregiver er interesseret i løbende at udvikle tyngdedynerne, således at patienterne får det maksimale udbytte af tyngdedynerne i forbindelse med deres behandling. Leverandøren bedes beskrive, hvordan de i kontraktperioden vil medvirke til dette.  |  | 5 % |
| Konkurrenceparametre vedrørende bæredygtighed  |  |
| 3.0 | KP | Det vægtes positivt, hvis produktets emballage er fremstillet at cellulosebaserede materialer (f.eks. pap), genanvendte materialer og/eller kan genanvendes. Hvis emballagen er af plast, er det en fordel, at det er biobaseret plast.Leverandøren bedes angive ovenstående. Evalueringen foretages på baggrund af et af Ordregiver på forhånd udarbejdet skema, som angiver en faktor for de enkelte materialer.  |  | 50 % |
| 3.1 | KP  | Det vægtes positivt, hvis Leverandøren kan fremlægge en strategi eller plan for, hvordan de tidligere har mindsket mængden af emballagemateriale og/eller planlægger at gøre dette.  |  | 50 % |
| Øvrige oplysninger (indgår ikke i evalueringen)  |  |
| 4.0 | Beskriv  | Leverandøren skal oplyse hvordan tyngdedynerne er opbygget lag for lag. Leverandøren bedes således angive hvor mange og hvilke lag tyngdedynerne er opbygget af. Leverandøren bedes for hvert lag angive materialet, herunder fiberindhold, farve og g/m2. |  |  |
| 4.1 | Beskriv | Såfremt tyngdedynen har særlige positive egenskaber, som ikke er ønsket af Ordregiver i kontraktbilag 1 eller 2, bedes Leverandøren beskrive dette.  |  |  |