Appendix A - El-trækkere med og uden kabine.

Uden kabine:

Elektrisk bugseringstraktor STILL LTX70.

Maksimal trækevne: 7.000 kg

Batteri: 48V/3PzS 345 eller 375 DIN-A

160A batteristikforbindelse iht DIN 43589 med kontaktben til elektrolyt-

niveausensor

Køreklar vægt: 1260 kg (uden fører)

Batterivægt: 560 kg

3 luft/gummi hjul, størrelse 4.00-8/6PR

Anhængerkoblig 3-trins for og bag

12V/7 polet anhængerstikdåse bag iht. ISO 1724

Retningsviserarm i højre side

Sæde med kunstlæder

Display med angivelse af [km] og [km/h]

Registrering af drifttimer via sæde og nøgle

rammebeskyttelse for og bag til beskyttelse af belysning og forreste

karosseri.

Lysanlæg der opfylder krav for kørsel på offentlig vej.

med LED-kørelys, LED blinklys, LED-bremselys, baglygte og blinklys,

baklys, advarselsblinkanlæg

Nedkørselshjælp der reducerer hastighed til 4 km/h ved tastetryk.

2 trinsvælger for maksimal hastighed: 20/12 km/t

RAL 9006/2000 (sølv/orange)

Baktasteanordning bag i begge sider, til langsom tastekørsel

forlæns/baglæns med nødstop.

Afladningsindikator der redurerer hastighed til 4 km/h hvis tilladelig

afladningsdybde overskrides

Inklusiv lader: D48/50eco XM

Med microprocessorstyring for optimal ladning ved enhver ladetilstand af

batteriet.

Fuldautomatisk ladeforløb med Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld

opladning.

Visning af resterende ladetid i 120, 60, 30 & 15 minutter

IP klasse 21 eller bedre

Ladetid 9-11 timer

Ladestik iht. DIN 43589

Nettilslutning CEE 16, 400VAC 50Hz

Sikring 10A

Med kabine:

Elektrisk bugseringstraktor STILL LTX70.

Kabine med varme. Tonet for- og tagrude, bagrude med varme i

solskærm

vinduesviskere- og vaskeanlæg. Indvendig belysning, invendigt spejl

udvendigt spejl til venstre og højre

Døre til venstre og højre med skyderude

LED rotorblink på taget. Med ON/OFF.

Maksimal trækevne: 7.000 kg

Batteri: 48V/3PzS 345 eller 375 DIN-A

160A batteristikforbindelse iht DIN 43589 med kontaktben til elektrolyt-

niveausensor

Køreklar vægt: 1515 kg (uden fører)

Batterivægt: 560 kg

3 luft/gummi hjul, størrelse 4.00-8/6PR

Anhængerkoblig 3-trins for og bag

12V/7 polet anhængerstikdåse bag iht. ISO 1724

Retningsviserarm i højre side

Sæde med kunstlæder

"cigartænder" stik 12V/3A

Display med angivelse af [km] og [km/h]

Registrering af drifttimer via sæde og nøgle

rammebeskyttelse for og bag til beskyttelse af belysning og forreste

karosseri.

Lysanlæg der opfylder krav for kørsel på offentlig vej.

med LED-kørelys, LED blinklys, LED-bremselys, baglygte og blinklys,

baklys, advarselsblinkanlæg

Nedkørselshjælp der reducerer hastighed til 4 km/h ved tastetryk.

2 trinsvælger for maksimal hastighed: 20/12 km/t

RAL 9006/2000 (sølv/orange)

Baktasteanordning bag i begge sider, til langsom tastekørsel

forlæns/baglæns med nødstop.

Afladningsindikator der redurerer hastighed til 4 km/h hvis tilladelig

afladningsdybde overskrides

Inklusiv lader: D48/50eco XM

Med microprocessorstyring for optimal ladning ved enhver ladetilstand af

batteriet.

Fuldautomatisk ladeforløb med Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld

opladning.

Visning af resterende ladetid i 120, 60, 30 & 15 minutter

IP klasse 21 eller bedre

Ladetid 9-11 timer

Ladestik iht. DIN 43589

Nettilslutning CEE 16, 400VAC 50Hz

Sikring 10A

Brutto Vægt: 1515 kg