**Kravspecifikation til anskaffelse af kalibreringslodder samt palle**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen, herefter FMI, ønsker at anskaffe kalibreringslodder af forskellige vægte samt palle for kalibreringslodder. Listen nedenfor viser antallet af forskellige kalibreringslodder, samt palle, som FMI ønsker at anskaffe:

* 10 stk. Kalibreringslodder af 20 kg
* 2 stk. Kalibreringslodder af 500 kg
* 24 stk. Kalibreringslodder af 1000 kg
* 1 stk. Palle for kalibreringslodder af 50 kg

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Kalibreringslodderne af 20 kg skal udformes nøjagtig som illustreret på tegningen *”Bilag 1 - Calibration weight 20 kg”.* | SKAL | Tegningen er vedlagt udbudsmaterialet. |  |  |  |
| **2** | Kalibreringslodderne af 500 kg skal udformes nøjagtig som illustreret på tegningen *”Bilag 2 - Calibration weight 500 kg”.* | SKAL | Tegningen er vedlagt udbudsmaterialet. |  |  |  |
| **3** | Kalibreringslodderne af 1.000 kg skal udformes nøjagtig som illustreret på tegningen ”*Bilag 3 - Calibration weight 1000 kg*”. | SKAL | Tegningen er vedlagt udbudsmaterialet. |  |  |  |
| **4** | Palle til kalibreringslodder skal udformes nøjagtig som illustreret på tegningen *”Bilag 4 - Pallet for weigth 50 kg”.* | SKAL | Tegningen er vedlagt udbudsmaterialet. |  |  |  |
| **5** | Kalibreringlodderne udføres og leveres i en sådan tilstand, at de kan bringes til at overholde gældende OIML-direktiv i nøjagtighedsklasse M1. | SKAL | OIML-direktivet er vedlagt udbudsmaterialet |  |  |  |
| **6** | Alle kalibreringslodderne skal have følgende overfladebehandling:   * Sandblæsning * Lakering | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Leveringstiden må ikke overstige 90 kalenderdage fra afgivelse af indkøbsordren til levering. | SKAL |  |  |  |  |