**Kravspecifikation til anskaffelse af Swarovski Habicht 10x40**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvaret ønsker at anskaffe et antal håndkikkerter af typen Swarovski Habicht 10x40, som kan benyttes til forsvarets vognkommandører mm.

Håndkikkerten benyttes af hele Forsvaret, med henblik på måludpegning og observation, og ses som en del af kapaciteten felt, større håndkikkerter.

Da Forsvaret opererer i hele verden, i alt slags vejr og ved forskellige mål, sætter dette særlige krav til robustheden af håndkikkerten.

Yderligere sættes der strenge krav til at håndkikkerten kommer med samme laserfilter og trådkors, som i Hærens gamle håndkikkert M/87.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af fem kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI-bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt  |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Der skal tilbydes 300 stk. Swarovski Habicht 10x40 Grøn håndkikkert med laserfilter og trådkors. NSN: 1240410048494 eller lignende. | (Product number DF-S88-0645C)(Article number 88-0645C) |  |  |  |
| **2** | De tilbudte håndkikkerter skal være af typen 10x40 med dansk stregglas og indbygget laserfilter. |  |  |  |  |
| **3** | Trådkors/Stregglas skal være indbygget og af typen 12-1168. |  |  |  |  |
| **4** | Laserfilter skal være indbygget og af typen KG5. |  |  |  |  |
| **5** | Kikkerten skal være tydeligt markeret med FMI logo og krone.Det skal være tydeligt og læsbart og må ikke være større end 30x30 cm. | FMI kan om muligt levere stencils. |  |  |  |
| **6** | Der skal sammen med tilbuddet indsendes dokumentation for samarbejde med producenten. | Formålet med dette er at tilsikre FMI, at såfremt sælger og producent ikke er den samme, at der gives garanti for levering, kvalitet og efterfølgende reparationsmulighed og reklamationsret.Dokumentet kan f.eks. være en kopi af et brev eller en e-mail, hvor producenten bekræfter at støtte leverandøren/sælgeren i forbindelse med salg til det danske forsvar. |  |  |  |
| **7** | Levering skal finde sted ultimo december 2024. |  |  |  |  |
| **8** | Alle de tilbudte håndkikkerter samt, deres underkomponenter og tilbehør skal være fabriksnye. |  |  |  |  |