**Kravspecifikation til leje af 1 STK Forvogn og Hænger, type EXlll til kørsel med ammunition**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Vogntog som har operativ status, idet FSV er forpligtiget i levering af ammunition til enheder samt til de aktiviteter der rekvireres til.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Forvogn skal være EURO 6 | SKAL | Skal kører I udlandet derfor EURO 6 |  |  |  |
| **2** | Hele vogntoget skal være ADR: EXlll  Maximum lastevægt for hele vogntoget  ca. 30T fordelt på 15 /15 T | SKAL | PHVG skal være en hænger/påhængsvogn ikke Kærre |  |  |  |
| **3** | * Motorydelsen skal være minimum 420hp | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | * Fast karosse på både * Forvogn samt Hænger | SKAL |  |  |  |  |
| 5 | * Læssebagsmæk på Forvogn samt Hænger * Med en belastning på 2 tons | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | * Surringsøjer til fastgørelse af gods på ladet | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | * Karossen på forvogn og hænger skal kunne lukkes op i mindst den ene side af karossen | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | * Vogntoget skal være låsbart | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Tilbud skal gives for en periode på 18 og 24 mdr. Lejen skal påbegyndes d 01-10-2018, med mulighed for forlængelse af lejeperioden. | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | Forvogn og Hænger SKAL leveres senest 60 kalenderdage efter indkøbsordre tildeling til FDD Skrydstrup/ 6500 Vojens. | SKAL | Tilbudsgiver skal angive leveringstiden i kalenderdage fra underskrift af indkøbsordren til levering. |  |  |  |
| **11** | Tilbud skal gives på leje af 1. vogntog | SKAL |  |  |  |  |