|  |
| --- |
| **Kravspecifikation****Efterskoleteltet i Kildeparken****Beskrivelse af Efterskoleteltet:**Efterskoleteltet er efterskolernes spise- og samlingstelt under L2017.Det forventes, at efterskolerne afholder 2 større aftenarrangementer under Landsstævnet.Der skal afvikles DJ / Singback eller band onsdag og lørdag.Derudover vælger man muligvis at lave indslag med egne orkestre under spisninger, enten middag eller aftensmad et par dage.**Foreløbig tidsplan:**Mandag 26/6: Opstilling 09:00-15:00 Mulighed for at kunne afspille musik samt tale fra kl. 15Tirsdag 27/6: Mulighed for at kunne afspille musik samt tale i dagtimerne.Onsdag 28/6: Aftenarrangement samt mulighed for at kunne afspille musik samt tale i dagtimerne.Torsdag 29/6: Mulighed for at kunne afspille musik samt tale i dagtimerne. Fredag 30/6: Mulighed for at kunne afspille musik samt tale i dagtimerne Lørdag 1/7: Aftenarrangement samt mulighed for at kunne afspille musik samt tale i dagtimerne. Søndag 2/7: Nedpakning kl. 01:00-04:00**Ved skrivende stund forventes telt- og scenestørrelserne at være som beskrevet i følgende** *(der kan forekomme ændringer)***:**Mastetelt 31,5x66m**Kravspecifikation til Lyd i ”Efterskoleteltet”:** Højttalersystemet i teltet skal kunne dække hele publikumsarealet uden ”huller”. Højttalerne skal ”flyves”.Anlægget skal kunne levere et lydtryk på min.100 dB(A) klart og uforvrænget ved Foh, når teltet er fyldt op med mennesker. Samtidig må lydtrykket på de forreste rækker ikke være ubehageligt højt.Optrædende i Efterskoleteltet vil kunne være DJ, evt. med singback eller et mindre band.Efterskoleteltet skal have Foh, hvorfra der også mikses monitor til scenen.Krav til monitorsystemet vil være 8 monitors på 6 sends.Leverandøren sikrer tilstrækkelig med mikrofoner/DI – kabler m.m. til at kunne opstille til et evt. mindre band, samt DJ pult (Pioneer 2xCDJ? og 1xDJM?). Leverandøren skal levere trådløse mikrofoner, hvis et af de optrædende orkestre specificerer det i deres rider.Leverandøren etablerer intercom og shout-box mellem Foh og scenen.Leverandøren skal levere et 10eazy system til Foh – Log filer sendes dagligt til DGI landsstævne 2017 Aalborgs lydkonsulent.**Kravspecifikation for lys til ”Efterskoleteltet”:** Der skal være ”disko stemning” i Efterskoleteltet, Landsstævnet ønsker at leverandøren laver et flot lysdesign i teltet og har derfor kun valgt at definere minimumskravene:Der skal som minimum være 8spot og 8wash movingheads på bagbroen.Der skal være frontlys til at dække hele scenen.Der skal som minimum være 4 publikumsblindere.Der skal være 1 DMX styrede røgmaskine med blæserDer skal etableres det antal DMX og Cat linjer til Foh, som kunsterne foreskriver i deres rider.Leverandøren skal sørge for at få lyset på bagbroen så højt op som muligt uden at komme i kontakt med teltduen.**Afvikling af lyd og lys i ”Efterskoleteltet”:**Leverandøren stiller med mandskab til afvikling af lyd og lys.Det er leverandørens ansvar at afvikle lyd og lys til DJ eller optrædende, som ikke medbringer egne teknikere.Det forventes, at leverandørens teknikere er tilstede på deres positioner under hele afviklingen. Det forventes, at leverandørens crew tager ansvar for at tidsplanen overholdes og fortæller stagehands hvad der skal gøres i evt. sceneskift mv.Leverandøren instruerer en ansvarlig lærer, i hvordan de anvender mikrofon og sætter musik på i teltet, således at de selv kan betjene udstyret.Det er kun nødvendigt at leverandørens mandskab er tilstede under afviklingerne onsdag og lørdag samt til evt. små indslag. Dog skal der være en tekniker på tilkald, hvis der opstår problemer med anlægget.**Kravspecifikation til scene i ”Efterskoleteltet”:**Scenen opbygges af leverandøren og placeres i samråd med landstævnets tekniske koordinator. Det totale scenegulv skal være 10m bred og 7m dyb.Sceneåbningen skal udgøre 8m og dybden fra forkant af scene til bagtæppe skal udgøre 6m. Forstærkere, dæmpere mv. placeres under scenen – så scene fremstår flot og enkelt i de passive timer.Scenehøjden skal være minimum 1,2m.Der skal monteres gelænder rundt om scenen (på nær sceneåbningen).Der skal etableres trapper i begge sider af scenen.Der skal være inddækning foran scenen.Der skal være bagtæppe.Der skal være en rampe for load-in.Leverandøren sørger selv for crowd barriers / inddækning / afskærmning / gulv ved Foh.Foh etableres ved den ene langside af teltet.**SAMLET BEHOV:**Komplet lyd, lys, scene og crew til afvikling af musikken i efterskoleteltet.I tilbuddet skal beskrives, hvad der skal leveres af strøm, for at setuppet kan gennemføres.**Tilbuddet gives ud fra den foreløbige tidsplan. Tidsplanen forhandles endeligt primo** **maj 2017 i samarbejde med leverandøren.** |
|  |

**Aalborg Kommune**

Boulevarden 13

9100 Aalborg

Tlf. 9931 3131

aalborg@aalborg.dk

Cvr-nr.29189420