

U.S. Patent Nr. 4,968,359 og andre gjelder.

***CE Produktutvalgs-guide***



***2420-Serien***

**•** **Grafisk sertifisering med pekeskjermkontroller**


• Semi-auto stressavlastning og sveisekondisjonering

• 7 tommers HD-pekeskjerm med kontrollpanel

• Lagrer data på minnepinne for grafisk utprinting

• Tre språk: Engelsk, fransk og spansk

• 220 volts systemer – Sertifisert for CE-bruk



***2020-Serien***

• **Manuelt sertifiseringssystem:**

• Meta-Lax-system med lavest kostnad

• Manuell stressavlastning og sveisekondisjonering

• 5 tommers pekeskjerm med kontrollpanel

• Tre språk: Engelsk, fransk og spansk

• 220 volts systemer – Sertifisert for CE-bruk

***Kraftledere, produktutvalg***

**Modell: 3Ae**

**Kapasitet: 2.250 kg - over**

**Motor: 1 HP**

**Størrelse: 33\*28\*20 cm**

**Vekt: 28 Kg**

**Modell: 2Ae**

**Kapasitet: 70-18.000 kg**

**Motor: 1 HP**

**Størrelse: 31\*26\*19cm**

**Vekt: 22 Kg**





**srett 2010 Form 20075CE**