**Kravspecifikation til anskaffelse af dele til vinduesviskersystem**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

FMI ønsker at anskaffe diverse dele til vinduesviskersystemet på ABSALON KLASSEN og IVER KLASSEN. Der er tale om dele til systemerne *SERIE 3000 control system, WYNN/B Hepworth viskertype 70Nm* og *SERIE 6000 controller, WYNN/B Hepworth viskertype 70Nm*.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
|  | **Til SERIE 3000 control system, WYNN/B Hepworth viskertype 70Nm** |  |  |  |  |  |
|  | Antal: 1 stk. NSN 2090992461797 (VISKERMODUL,230V 60Hz 3-fase, 2-hastighed) eller tilsvarende. Part nr.: 3010-025 eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Antal: 2 stk. NSN 2090992125723 (arm til vinduesvisker 800mm) eller tilsvarende. Part nr. 1762-S92-0800-H (WYNN type 1762 pantograf visker med varme (24V)) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | **Til SERIE 6000 controller, WYNN/B Hepworth viskertype 70Nm** |  |  |  |  |  |
|  | Antal: 3 stk. NSN 2090226344251 (MOTORSTYRING, type nr. 63MG20020E, VINDUESVISKER WYNN, 230V AC 1fase 2hastighed) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Antal: 4 stk. NSN 2540995033931 (Viskerarm m/ varme 2x24V type P665 (750mm)) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Antal: 9 stk. NSN 2540995533832 (Viskerarm m/varme 2x24V type P665 (785mm)) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Antal: 2 stk. NSN 2540991521920 (Viskerarm m/varme 2x24V type P665 (835mm)) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Antal: 4 stk.NSN 2540996019526 (Viskerarm m/varme 2x24V type P665 (860mm)) eller tilsvarende.  | SKAL |  |  |  |  |
|  | Leveringstiden må maksimalt være 90 kalenderdage fra afgivelsen af indkøbsordre.  | SKAL |  |  |  |  |