LED SKINNESPOTS

Nice 30W

Viva 35W

Bright 35W

Ray 30W

**Egenskaber**

* Højtydende og elegante LED skinnespots som giver store energibesparelser
* Perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid på over 40.000 timer
* Lækker ensartet lysdistribution med høj lysintensitet
* Flot lysfarve med CCT på 3000K svarende til en normal metalhalogen pære
* Høj farvegengivelse (CRI) som sikrer optimal gengivelse af varernes farver
* Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning

**Tekniske specifikationer**

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Beskrivelse |
| Udførsel  | Hus i aluminium / PC, skærm i hærdet glas |
| Lyskilder  | High power LED eller COB LED fra Citizen, Osram eller CREE |
| Tilslutning | Tre faset skinnesystem |
| Kapsling | IP20 |
| Vægt | 1,1 kg |
| Godkendelse | CE, RohS |
|  |  |

**Produktvarianter**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikel nr. | Variant | CRI | Systemeffekt | Erstatter | Pris i DKK |
| 211100 | Ray 40˚ hvid | 84 | 28W | 35W CDM | 1390 |
| 211105 | Ray 40˚ alu | 84 | 28W | 35W CDM | 1390 |
| 211010 | Nice 40˚ hvid | 92 | 35W | 35W CDM | 1390 |
| 211015 | Nice 40˚ alu | 92 | 35W | 35W CDM | 1390 |
| 211020 | Bright 50˚ hvid | 81 | 48W | 70W CDM | 1550 |
| 211025 | Bright 50˚ alu | 81 | 48W | 70W CDM | 1550 |
| 211030 | Viva 20˚ hvid | 80 | 39W | 70W CDM | 1550 |
| 211035 | Viva 20˚ alu | 80 | 39W | 70W CDM | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |

\*Ex moms og afgift