**Kravspecifikation til anskaffelse af S-bånd Solid State Radar samt antenne og -kabel**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

FMI ønsker at indkøbe en (1) S-bånd Solid State Radar samt antenne og -kabel i overensstemmelse med nedenstående krav.

Radaren mv. skal anvendes sammen med det danske forsvars eksisterende navigationssystemer.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| 1 | Tilbudsgiveren skal levere en (1) FURUNO’s S-bånds Solid State Radar (FAR-2238S-BB-NXT/AC/PM med producent part nummer: IMD03478001). | SKAL | High-resolution audio, BLACKBOX SOLID STATE farve Radar med ACE (Automatic Clutter Elimination) og Fast Target Tracking (TT) teknologi og  Instant Access Bar; 250 W S-bånd SOLID STATE Transceiver; 1/8 til 96 SM afstandsområder; inkl. Antenne gear  boks/Transcieverbox (RSB-133-111N), RPM 24, PERFORMANCE MONITOR, betjeningsenhed (RCU-014B-E-S) med 2,3 m kabel, Processorenhed (RPU-025-BE2S-S), installationsmateriale. |  |  |  |
| 2 | Tilbudsgiveren skal levere en (1) FURUNO’s S-bånds Solid State Radar antenne (SN-36-CF med producent part nummer: 00124987000). | SKAL | 12' (3822 mm) S-båndsantenne (1,8 grader) (Radiator) for FAR-2xx8/3xx0S Radar Serier. |  |  |  |
| 3 | Tilbudsgiveren skal levere en (1) FURUNO’s S-bånds Solid State Radar Antennekabel (RW-00135-L30M med producent part nummer: 00003428400). | SKAL | Antennekabel RW-00135-L30M for FAR-2xx8/FAR-3xx0 Radar Serie, 30 M. |  |  |  |
| 4 | Leveringstiden skal være mindre end 15 kalenderdage fra afgivelse af indkøbsordre. | SKAL |  |  |  |  |