**Kravspecifikation til anskaffelse af 10X42 EL,**

**Swarovski håndkikkerter**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

FMI ønsker at anskaffe 100 stk. 10X42 EL, Swarovski Håndkikkerter som erstatning for den allerede eksisterende beholdning ved nedslidning/destruktion. FMI ønsker at bibeholde en ensartet beholdning. De tilbudte varer skal derfor være originale eller identiske i tilbudte størrelse og kvalitet. Håndkikkerterne skal bruges af alle forsvarets soldater, der opererer i hele verden og i alt slags vejr. Håndkikkerterne skal derfor være egnet til militært brug. Håndkikkerterne skal leveres inklusiv det tilbehør operatøren skal bruge.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Der skal tilbydes:  Håndkikkerter af typen 10x42 EL fra Swarovski.  NSN: 1240226155768  P/N: EL-1H3L20-0  **Antal: 100 stk.** | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Håndkikkerterne skal leveres inklusiv nødvendigt tilbehør. | SKAL | Med tilbehør menes f. eks.: Nakkerem, manual og føringsmiddel. |  |  |  |
| **4** | Håndkikkerterne skal kunne leveres senest ved udgangen af 2020. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Der skal sammen med tilbuddet indsendes dokumentation for samarbejde med producenten. | SKAL | F.eks en kopi af et brev eller en email hvor producenten bekræfter at støtte leverandøren i forbindelse med salg til det danske forsvar. |  |  |  |
| **6** | Håndkikkerterne skal have en minimum forstørrelse på 10 gange. | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | Håndkikkerterne skal have en objektiv diameter på minimum 42mm. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | Håndkikkerten skal veje mindre end 900 gram. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Levering skal ske til:  Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution  Lilholtvej 4b  6500 Vojens | SKAL |  |  |  |  |